(module Schurter_0031.8201_20mm_Fuse (layer F.Cu) (tedit 5D6EB5E7)
  (fp_text reference REF** (at 3 -2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Schurter_0031.8201_20mm_Fuse (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -11.25 -2) (end -11.25 -5.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.25 -5.5) (end 11.25 -5.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.25 -5.5) (end 11.25 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.25 2) (end -11.25 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.25 5.5) (end 11.25 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.25 5.5) (end 11.25 2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -11.25 0) (size 3 3) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 11.25 0) (size 3 3) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
)
