(module AMPHENOL-ACJS-HHDR (layer F.Cu) (tedit 59397A20)
  (fp_text reference J4 (at -6.5 -1.6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value JACK_TRS_6PINS (at -0.5 1.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -13.8 -8) (end 10.6 -8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.8 8) (end -13.8 -8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.6 8) (end -13.8 8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 14 -5.7) (end 14 5.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.6 5.7) (end 14 5.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.6 -8) (end 10.6 8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.6 -5.7) (end 14 -5.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 4 thru_hole circle (at 6.35 5.7) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0 5.7) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -6.35 5.7) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -6.35 -5.7) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 -5.7) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 6.35 -5.7) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
)
