(module SSOP-20-ThermalPad (layer F.Cu) (tedit 5877EDAF)
  (descr "SSOP 20 pins")
  (tags "CMS SSOP SMD")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -4.8 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SSOP-20 (at 4.7 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.6 -2.7) (end -3.6 2.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.6 -2.7) (end 3.6 2.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.6 3.1) (end -3.6 3.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 20 smd rect (at -2.921 -2.667) (size 0.4064 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -2.286 -2.667) (size 0.4064 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -1.6256 -2.667) (size 0.4064 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -0.9652 -2.667) (size 0.4064 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -0.3302 -2.667) (size 0.4064 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 0.3302 -2.667) (size 0.4064 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 0.9906 -2.667) (size 0.4064 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 1.6256 -2.667) (size 0.4064 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 2.286 -2.667) (size 0.4064 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 2.921 -2.667) (size 0.4064 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 2.921 2.667) (size 0.4064 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 2.286 2.667) (size 0.4064 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.6256 2.667) (size 0.4064 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.9906 2.667) (size 0.4064 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.3302 2.667) (size 0.4064 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.3302 2.667) (size 0.4064 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.9652 2.667) (size 0.4064 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.6256 2.667) (size 0.4064 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.286 2.667) (size 0.4064 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.921 2.667) (size 0.4064 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 0 0) (size 4.45 2.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model SMD_Packages.3dshapes/SSOP-20.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.255 0.33 0.3))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
