(module HCS-12SS59T (layer F.Cu) (tedit 5A411AC7)
  (fp_text reference U2 (at -13.5 3.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value HCS-12SS59T (at 0 3.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 6 2.5) (end 6 23) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -94 2.5) (end -94 23) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -94 2.5) (end 6 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6 23) (end -94 23) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.4 1.4) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2 0) (size 1.4 1.4) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -8 0) (size 1.4 1.4) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -10 0) (size 1.4 1.4) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -12 0) (size 1.4 1.4) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -14 0) (size 1.4 1.4) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -16 0) (size 1.4 1.4) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -18 0) (size 1.4 1.4) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -20 0) (size 1.4 1.4) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -22 0) (size 1.4 1.4) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 44 thru_hole circle (at -86 0) (size 1.4 1.4) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 45 thru_hole circle (at -88 0) (size 1.4 1.4) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 41 thru_hole circle (at -80 0) (size 1.4 1.4) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 40 thru_hole circle (at -78 0) (size 1.4 1.4) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 39 thru_hole circle (at -76 0) (size 1.4 1.4) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
)
