(module LCD4x16_smd_pad (layer F.Cu) (tedit 5EBEFB06)
  (fp_text reference REF** (at -41.12 -24.96) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value LCD4x16 (at 35.08 -27.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -43.5 30) (end -43.5 -30) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start -43.5 30) (end 43.5 30) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start 43.5 -30) (end 43.5 30) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start -43.5 -30) (end 43.5 -30) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 41 27.5) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -41 27.5) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -41 -27.5) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 41 -27.5) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu))
  (pad 1 smd rect (at -33.5 -27.5) (size 2 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -30.96 -27.5) (size 2 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at -28.42 -27.5) (size 2 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at -25.88 -27.5) (size 2 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at -23.34 -27.5) (size 2 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at -20.8 -27.5) (size 2 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at -18.26 -27.5) (size 2 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at -15.72 -27.5) (size 2 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at -13.18 -27.5) (size 2 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd oval (at -10.64 -27.5) (size 2 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd oval (at -8.1 -27.5) (size 2 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd oval (at -5.56 -27.5) (size 2 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd oval (at -3.02 -27.5) (size 2 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd oval (at -0.48 -27.5) (size 2 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd oval (at 2.06 -27.5) (size 2 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd oval (at 4.6 -27.5) (size 2 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
