(module BV-EI-303-2010 (layer F.Cu) (tedit 5E092AF7)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value BV-EI-303-2010 (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -13.9 -16.4) (end 13.9 -16.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.9 -16.4) (end -13.9 16.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.9 16.4) (end 13.9 16.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 13.9 -16.4) (end 13.9 16.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -10 10) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -10 -10) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10 5) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 10 -5) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
)
