(module SMD-SMA (layer F.Cu) (tedit 5C01D97A)
  (fp_text reference REF** (at -8.85 -2.85) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SMD-SMA (at -5.8 -0.95) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 2.05 2.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd custom (at 2.75 -2.75) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -1.22 -1.13) (xy 1.22 -1.13) (xy 1.22 2.75) (xy -0.195 2.75) (xy -0.195 0.75)
         (xy -1.22 0.75)) (width 0))
    ))
  (pad 2 smd custom (at -2.75 2.75 180) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -1.22 -1.13) (xy 1.22 -1.13) (xy 1.22 2.75) (xy -0.195 2.75) (xy -0.195 0.75)
         (xy -1.22 0.75)) (width 0))
    ))
  (pad 2 smd custom (at -2.75 -2.75) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy 1.22 -1.13) (xy -1.22 -1.13) (xy -1.22 2.75) (xy 0.195 2.75) (xy 0.195 0.75)
         (xy 1.22 0.75)) (width 0))
    ))
  (pad 2 smd custom (at 2.75 2.75 180) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy 1.22 -1.13) (xy -1.22 -1.13) (xy -1.22 2.75) (xy 0.195 2.75) (xy 0.195 0.75)
         (xy 1.22 0.75)) (width 0))
    ))
)
