(module MCC-SDMICRO3-112J-TDAR-R01 (layer F.Cu) (tedit 5E0F7980)
  (fp_text reference REF** (at 5.5 5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value MCC-SDMICRO3-112J-TDAR-R01 (at 7.25 -2.25) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 9.6 6) (end 0.6 6) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.6 6) (end 0.6 4) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.6 4) (end 9.6 4) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 9.6 4) (end 9.6 6) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.25 11.25) (end -2.25 -1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.25 -1.25) (end -2.25 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.25 -1.5) (end 15.25 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 15.25 -1.5) (end 15.25 14.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.25 14.5) (end -2.25 11.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.4 14.5) (end 10.6 14.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.6 14.5) (end 10.6 8.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.6 8.9) (end 10 8.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10 8.55) (end 10.6 8.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.6 8.1) (end 10.6 7.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.6 7.1) (end 10 6.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10 6.55) (end 10 2.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10 2.75) (end 0.75 2.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.75 2.75) (end -0.4 2.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.4 2.75) (end -0.4 14.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.25 -1.5) (end 15.25 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 15.25 -1.5) (end 15.25 14.5) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 15.25 14.5) (end -2.25 14.5) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.25 14.5) (end -2.25 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_arc (start 9.4 14.5) (end 9.4 15.7) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_arc (start 0.8 14.5) (end -0.4 14.5) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.8 15.7) (end 9.4 15.7) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_text user Push-in (at 8.1 15.4) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_arc (start 9.4 15.5) (end 9.4 16.7) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 10.6 15.5) (end 10.6 14.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_arc (start 0.8 15.5) (end -0.4 15.5) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.8 16.7) (end 9.4 16.7) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.4 15.5) (end -0.4 14.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_text user Inserted (at 8.1 16.4) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start 13.8 14.5) (end 9.5 14.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 9.5 14.5) (end 7.7 13.8) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.7 13.8) (end -0.7 13.8) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.7 13.8) (end -0.7 0) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.7 0) (end 13.8 0) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 13.8 0) (end 13.8 1) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 13.8 1) (end 12.4 1) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 12.4 1) (end 12.4 1.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 12.4 1.5) (end 13.8 1.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 13.8 1.5) (end 13.8 14.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.4 14.5) (end -0.4 13.8) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (pad 9 smd rect (at 0 0) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.1 0) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.2 0) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 3.3 0) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 4.4 0) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 5.5 0) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 6.6 0) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 7.7 0) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 8.8 0) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 13.4 0.5) (size 1.6 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -1.2 0.5) (size 1.2 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -1.2 10.1) (size 1.2 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 1.6 10.5) (size 1 1) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 9.6 10.5) (size 1 1) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 14.3 10.1) (size 1.2 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
