(module DISP_5x7 (layer F.Cu) (tedit 568E7986)
  (fp_text reference REF** (at 0 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value DISP_5x7 (at -2.54 10.16) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -6.33 -8.87) (end -6.33 8.87) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.33 8.87) (end 6.33 8.87) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.33 8.87) (end 6.33 -8.87) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.33 -8.87) (end -6.33 -8.87) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -6.35) (size 1.6 1.6) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at 3.81 -6.35) (size 1.6 1.6) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 -3.81) (size 1.6 1.6) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 3.81 -3.81) (size 1.6 1.6) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.81 -1.27) (size 1.6 1.6) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.6 1.6) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.6 1.6) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.6 1.6) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -3.81 3.81) (size 1.6 1.6) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 3.81 3.81) (size 1.6 1.6) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -3.81 6.35) (size 1.6 1.6) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 3.81 6.35) (size 1.6 1.6) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model led.shapes3d/LTP-757Y.x3d
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
