(kicad_symbol_lib (version 20211014) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "BMI085" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 16.51 1.27 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Value" "BMI085" (id 1) (at 16.51 -2.54 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Footprint" "" (id 2) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (symbol "BMI085_0_1"
      (rectangle (start 0 0) (end 33.02 -31.242)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
    )
    (symbol "BMI085_1_1"
      (pin bidirectional line (at -5.08 -3.81 0) (length 5.08)
        (name "INT2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -5.08 -21.59 0) (length 5.08)
        (name "SDO2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 38.1 -2.54 180) (length 5.08)
        (name "VDDIO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -6.35 0) (length 5.08)
        (name "INT3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -8.89 0) (length 5.08)
        (name "INT4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -24.13 0) (length 5.08)
        (name "~{CSB1}" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "14" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -5.08 -19.05 0) (length 5.08)
        (name "SDO1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "15" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -1.27 0) (length 5.08)
        (name "INT1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "16" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin no_connect line (at 38.1 -15.24 180) (length 5.08)
        (name "NC(TIE_TO_GND)" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 38.1 -5.08 180) (length 5.08)
        (name "VDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 38.1 -29.21 180) (length 5.08)
        (name "GNDA" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -26.67 0) (length 5.08)
        (name "~{CSB2}" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 38.1 -26.67 180) (length 5.08)
        (name "GNDIO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -29.21 0) (length 5.08)
        (name "PS(~{SPI}/I2C)" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input clock (at -5.08 -16.51 0) (length 5.08)
        (name "SCL/SCK" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -13.97 0) (length 5.08)
        (name "SDA/SDI" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
)
