(kicad_symbol_lib (version 20211014) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "FTL8524E2xNy" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 1.27 1.27 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Value" "FTL8524E2xNy" (id 1) (at 12.7 1.27 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Footprint" "" (id 2) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)) hide)
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)) hide)
    )
    (property "ki_fp_filters" "2x7-SFF" (id 4) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (symbol "FTL8524E2xNy_0_1"
      (rectangle (start 0 0) (end 13.97 -40.64)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
    )
    (symbol "FTL8524E2xNy_1_1"
      (pin power_in line (at -5.08 -31.75 0) (length 5.08)
        (name "VEER" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -3.81 0) (length 5.08)
        (name "TD-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 19.05 -29.21 180) (length 5.08)
        (name "VCCR" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -5.08 -16.51 0) (length 5.08)
        (name "SD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -5.08 -10.16 0) (length 5.08)
        (name "RD-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -5.08 -7.62 0) (length 5.08)
        (name "RD+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 19.05 -31.75 180) (length 5.08)
        (name "VCCT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -29.21 0) (length 5.08)
        (name "VEET" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -25.4 0) (length 5.08)
        (name "TDIS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -1.27 0) (length 5.08)
        (name "TD+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -21.59 0) (length 5.08)
        (name "SDA" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "A" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -19.05 0) (length 5.08)
        (name "SCL" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "B" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -13.97 0) (length 5.08)
        (name "4Gb-~{1Gb}" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "C" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin unspecified line (at -5.08 -39.37 0) (length 5.08)
        (name "Reserved" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "D" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin unspecified line (at -5.08 -36.83 0) (length 5.08)
        (name "MS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "MS1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin unspecified line (at -5.08 -34.29 0) (length 5.08)
        (name "MS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "MS2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
)
