(module COMF_CH274-2450 (layer F.Cu) (tedit 5DC6AE9C)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value COMF_CH274-2450 (at 0 -2.55) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -13.45 -8) (end 13.45 -8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.45 8) (end 13.45 8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -18 3.5) (end -13.45 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.45 3.5) (end -13.45 8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.45 -3.5) (end -13.45 -8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -18 -3.5) (end -13.45 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 13.45 -3.5) (end 18 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 13.45 -8) (end 13.45 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 13.45 3.5) (end 13.45 8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 13.45 3.5) (end 18 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center 0 0) (end 12 0) (layer Eco1.User) (width 0.12))
  (fp_poly (pts (xy -13.15 7.7) (xy -13.15 6.7) (xy -12.15 7.7)) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_arc (start 0 0) (end 8.949999 -7.999999) (angle -96.41582339) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start 0 0) (end -8.949999 7.999999) (angle -96.41582339) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -16.7 0) (size 3.5 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 16.7 0) (size 3.5 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
