(module TRACO_TBA1 (layer F.Cu) (tedit 5E500F14)
  (fp_text reference REF** (at -6.8 -0.9 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value TRACO_TBA1 (at 0 -1.8) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5.9 1.35) (end 5.9 1.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.9 -4.65) (end 5.9 -4.65) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.9 1.35) (end -5.9 -4.65) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.9 -4.65) (end 5.9 1.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole roundrect (at -3.81 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
)
