(module Murata_4500 (layer F.Cu) (tedit 6070BA49)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4.75) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Murata_4500 (at 0 -2.35) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.75 -3.75) (end 3.75 -3.75) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.75 -3.75) (end 3.75 -2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.75 -3.75) (end -3.75 -2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.75 2) (end 3.75 3.75) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.75 3.75) (end -3.75 3.75) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.75 3.75) (end -3.75 2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_arc (start 3.25 -3.25) (end 3.5 -3.25) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_arc (start -3.25 -3.25) (end -3.25 -3.5) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_arc (start -3.25 3.25) (end -3.5 3.25) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_arc (start 3.25 3.25) (end 3.25 3.5) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.5 -3.25) (end 3.5 3.25) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.25 3.5) (end -3.25 3.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.5 3.25) (end -3.5 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.25 -3.5) (end 3.25 -3.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_circle (center 0 0) (end -2.25 1.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.5 -4) (end 4.5 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.5 -4) (end 4.5 4) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.5 4) (end -4.5 4) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.5 4) (end -4.5 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (pad 1 smd rect (at -3 0) (size 2.5 3.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 3 0) (size 2.5 3.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
