(kicad_symbol_lib (version 20211014) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "ADAU1966" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 16.51 1.27 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Value" "ADAU1966" (id 1) (at 5.08 1.27 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Footprint" "" (id 2) (at 0 2.54 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 0 2.54 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "ki_locked" "" (id 4) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (symbol "ADAU1966_1_1"
      (rectangle (start 0 0) (end 21.59 -57.15)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin input line (at -2.54 -43.18 0) (length 2.54)
        (name "DAC_BIAS3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -2.54 -10.16 0) (length 2.54)
        (name "AVDD4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 24.13 -10.16 180) (length 2.54)
        (name "AGND4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 24.13 -15.24 180) (length 2.54)
        (name "PLLGND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "14" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -2.54 -21.59 0) (length 2.54)
        (name "LF" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "15" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -2.54 -15.24 0) (length 2.54)
        (name "PLLVDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "16" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -2.54 -45.72 0) (length 2.54)
        (name "DAC_BIAS4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -2.54 -26.67 0) (length 2.54)
        (name "DVDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "20" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 24.13 -26.67 180) (length 2.54)
        (name "DGND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "21" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -2.54 -36.83 0) (length 2.54)
        (name "IOVDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "22" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 24.13 -48.26 180) (length 2.54)
        (name "VSENSE" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "23" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 24.13 -45.72 180) (length 2.54)
        (name "VDRIVE" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "24" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 24.13 -43.18 180) (length 2.54)
        (name "VSUPPLY" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "25" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 24.13 -29.21 180) (length 2.54)
        (name "DGND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "26" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -2.54 -29.21 0) (length 2.54)
        (name "DVDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "29" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -2.54 -7.62 0) (length 2.54)
        (name "AVDD3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 24.13 -31.75 180) (length 2.54)
        (name "DGND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "30" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -2.54 -39.37 0) (length 2.54)
        (name "IOVDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "39" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 24.13 -34.29 180) (length 2.54)
        (name "DGND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "40" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -2.54 -31.75 0) (length 2.54)
        (name "DVDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "41" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 24.13 -2.54 180) (length 2.54)
        (name "AGND1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "48" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -2.54 -2.54 0) (length 2.54)
        (name "AVDD1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "49" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -2.54 -5.08 0) (length 2.54)
        (name "AVDD2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "58" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -2.54 -48.26 0) (length 2.54)
        (name "DAC_BIAS1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "59" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -2.54 -50.8 0) (length 2.54)
        (name "DAC_BIAS2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "60" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 24.13 -5.08 180) (length 2.54)
        (name "AGND2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "61" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 24.13 -55.88 180) (length 2.54)
        (name "CM" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "62" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -2.54 -55.88 0) (length 2.54)
        (name "TS_REF" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "63" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 24.13 -7.62 180) (length 2.54)
        (name "AGND3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "80" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "ADAU1966_2_1"
      (rectangle (start 0 0) (end 33.02 -38.1)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin input line (at -2.54 -2.54 0) (length 2.54)
        (name "MCLKI/XTALI" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "17" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -2.54 -5.08 0) (length 2.54)
        (name "XTALO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "18" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -2.54 -7.62 0) (length 2.54)
        (name "MCLKO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "19" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional clock (at -2.54 -11.43 0) (length 2.54)
        (name "DBCLK" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "27" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional clock (at -2.54 -13.97 0) (length 2.54)
        (name "DLRCLK" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "28" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -2.54 -19.05 0) (length 2.54)
        (name "DSDATA8/SA" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "31" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -2.54 -21.59 0) (length 2.54)
        (name "DSDATA7/SA" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "32" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -2.54 -24.13 0) (length 2.54)
        (name "DSDATA6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "33" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -2.54 -26.67 0) (length 2.54)
        (name "DSDATA5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "34" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -2.54 -29.21 0) (length 2.54)
        (name "DSDATA4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "35" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -2.54 -31.75 0) (length 2.54)
        (name "DSDATA3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "36" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -2.54 -34.29 0) (length 2.54)
        (name "DSDATA2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "37" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -2.54 -36.83 0) (length 2.54)
        (name "DSDATA1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "38" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 35.56 -20.32 180) (length 2.54)
        (name "CDATA/ADDR1/SA" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "42" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 35.56 -17.78 180) (length 2.54)
        (name "COUT/SDA/SA" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "43" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input clock (at 35.56 -15.24 180) (length 2.54)
        (name "CCLK/SCL/SA" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "44" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 35.56 -12.7 180) (length 2.54)
        (name "~{CLATCH}/ADDR0/SA" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "45" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 35.56 -5.08 180) (length 2.54)
        (name "SA_MODE" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "46" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 35.56 -2.54 180) (length 2.54)
        (name "PU/~{RST}" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "47" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "ADAU1966_3_1"
      (rectangle (start 0 0) (end 21.59 -50.8)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin output line (at 24.13 -2.54 180) (length 2.54)
        (name "DAC16+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 24.13 -5.08 180) (length 2.54)
        (name "DAC16-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 24.13 -21.59 180) (length 2.54)
        (name "DAC13+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 24.13 -24.13 180) (length 2.54)
        (name "DAC13-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -2.54 -2.54 0) (length 2.54)
        (name "DAC1+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "50" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -2.54 -5.08 0) (length 2.54)
        (name "DAC1-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "51" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -2.54 -8.89 0) (length 2.54)
        (name "DAC2+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "52" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -2.54 -11.43 0) (length 2.54)
        (name "DAC2-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "53" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -2.54 -15.24 0) (length 2.54)
        (name "DAC3+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "54" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -2.54 -17.78 0) (length 2.54)
        (name "DAC3-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "55" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -2.54 -21.59 0) (length 2.54)
        (name "DAC4+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "56" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -2.54 -24.13 0) (length 2.54)
        (name "DAC4-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "57" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 24.13 -15.24 180) (length 2.54)
        (name "DAC14+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -2.54 -27.94 0) (length 2.54)
        (name "DAC5+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "64" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -2.54 -30.48 0) (length 2.54)
        (name "DAC5-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "65" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -2.54 -34.29 0) (length 2.54)
        (name "DAC6+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "66" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -2.54 -36.83 0) (length 2.54)
        (name "DAC6-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "67" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -2.54 -40.64 0) (length 2.54)
        (name "DAC7+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "68" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -2.54 -43.18 0) (length 2.54)
        (name "DAC7-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "69" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 24.13 -17.78 180) (length 2.54)
        (name "DAC14-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -2.54 -46.99 0) (length 2.54)
        (name "DAC8+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "70" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -2.54 -49.53 0) (length 2.54)
        (name "DAC8-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "71" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 24.13 -46.99 180) (length 2.54)
        (name "DAC9+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "72" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 24.13 -49.53 180) (length 2.54)
        (name "DAC9-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "73" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 24.13 -40.64 180) (length 2.54)
        (name "DAC10+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "74" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 24.13 -43.18 180) (length 2.54)
        (name "DAC10-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "75" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 24.13 -34.29 180) (length 2.54)
        (name "DAC11+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "76" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 24.13 -36.83 180) (length 2.54)
        (name "DAC11-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "77" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 24.13 -27.94 180) (length 2.54)
        (name "DAC12+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "78" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 24.13 -30.48 180) (length 2.54)
        (name "DAC12-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "79" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 24.13 -8.89 180) (length 2.54)
        (name "DAC15+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 24.13 -11.43 180) (length 2.54)
        (name "DAC15-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
  (symbol "MCP6V34" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 11.43 -1.27 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Value" "MCP6V34" (id 1) (at 12.7 1.27 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Footprint" "" (id 2) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "ki_locked" "" (id 4) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (symbol "MCP6V34_1_1"
      (polyline
        (pts
          (xy 2.54 -11.43)
          (xy 1.27 -11.43)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 2.54 -8.89)
          (xy 1.27 -8.89)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 5.08 -11.43)
          (xy 5.08 -19.05)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 5.08 0)
          (xy 5.08 -8.89)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 7.62 -10.16)
          (xy 8.89 -10.16)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 2.54 -7.62)
          (xy 2.54 -11.43)
          (xy 2.54 -12.7)
          (xy 7.62 -10.16)
          (xy 2.54 -7.62)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type outline))
      )
      (rectangle (start 0 0) (end 10.16 -19.05)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin power_in line (at 5.08 -21.59 90) (length 2.54)
        (name "VSS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 5.08 2.54 270) (length 2.54)
        (name "VDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "MCP6V34_2_0"
      (text "A" (at 3.81 -5.08 0)
        (effects (font (size 1.27 1.27)))
      )
    )
    (symbol "MCP6V34_2_1"
      (polyline
        (pts
          (xy 0 0)
          (xy 0 -10.16)
          (xy 8.89 -5.08)
          (xy 0 0)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin output line (at 11.43 -5.08 180) (length 2.54)
        (name "~" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -2.54 -7.62 0) (length 2.54)
        (name "-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -2.54 -2.54 0) (length 2.54)
        (name "+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "MCP6V34_3_0"
      (text "B" (at 3.81 -5.08 0)
        (effects (font (size 1.27 1.27)))
      )
    )
    (symbol "MCP6V34_3_1"
      (polyline
        (pts
          (xy 0 0)
          (xy 0 -10.16)
          (xy 8.89 -5.08)
          (xy 0 0)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin input line (at -2.54 -2.54 0) (length 2.54)
        (name "+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -2.54 -7.62 0) (length 2.54)
        (name "-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 11.43 -5.08 180) (length 2.54)
        (name "~" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "MCP6V34_4_0"
      (text "C" (at 3.81 -5.08 0)
        (effects (font (size 1.27 1.27)))
      )
    )
    (symbol "MCP6V34_4_1"
      (polyline
        (pts
          (xy 0 0)
          (xy 0 -10.16)
          (xy 8.89 -5.08)
          (xy 0 0)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin input line (at -2.54 -2.54 0) (length 2.54)
        (name "+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 11.43 -5.08 180) (length 2.54)
        (name "~" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -2.54 -7.62 0) (length 2.54)
        (name "-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "MCP6V34_5_0"
      (text "D" (at 3.81 -5.08 0)
        (effects (font (size 1.27 1.27)))
      )
    )
    (symbol "MCP6V34_5_1"
      (polyline
        (pts
          (xy 0 0)
          (xy 0 -10.16)
          (xy 8.89 -5.08)
          (xy 0 0)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin input line (at -2.54 -2.54 0) (length 2.54)
        (name "+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -2.54 -7.62 0) (length 2.54)
        (name "-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 11.43 -5.08 180) (length 2.54)
        (name "~" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "14" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
  (symbol "PCM5242" (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 8.89 29.21 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Value" "PCM5242" (id 1) (at 0 13.97 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Footprint" "" (id 2) (at 7.62 11.43 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 7.62 11.43 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (symbol "PCM5242_0_1"
      (rectangle (start -17.78 27.94) (end 16.51 -27.94)
        (stroke (width 0.1524) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
    )
    (symbol "PCM5242_1_1"
      (pin input line (at -20.32 5.08 0) (length 2.54)
        (name "XSMT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 19.05 19.05 180) (length 2.54)
        (name "OUTLP" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 19.05 16.51 180) (length 2.54)
        (name "OUTLN" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 19.05 5.08 180) (length 2.54)
        (name "OUTRN" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 19.05 7.62 180) (length 2.54)
        (name "OUTRP" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 19.05 25.4 180) (length 2.54)
        (name "AVDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "14" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 2.54 -30.48 90) (length 2.54)
        (name "AGND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "15" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -20.32 -10.16 0) (length 2.54)
        (name "VCOM/DEMP" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "16" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -20.32 0 0) (length 2.54)
        (name "SDA/MOSI/ATT2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "17" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -20.32 -2.54 0) (length 2.54)
        (name "SCL/MC/ATT1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "18" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 19.05 -15.24 180) (length 2.54)
        (name "GOIO5/ATT0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "19" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_out line (at -20.32 -22.86 0) (length 2.54)
        (name "LDOO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 19.05 -12.7 180) (length 2.54)
        (name "GPIO4/MAST" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "20" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -10.16 180) (length 2.54)
        (name "GPIO3/AGNS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "21" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -7.62 180) (length 2.54)
        (name "ADR2/GPIO2/GPO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "22" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -20.32 -12.7 0) (length 2.54)
        (name "MODE1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "23" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -20.32 -15.24 0) (length 2.54)
        (name "MODE2/MS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "24" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 19.05 -17.78 180) (length 2.54)
        (name "GPIO6/FLT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "25" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input clock (at -20.32 17.78 0) (length 2.54)
        (name "SCK" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "26" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional clock (at -20.32 15.24 0) (length 2.54)
        (name "BCK" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "27" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -20.32 10.16 0) (length 2.54)
        (name "DIN" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "28" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin no_connect line (at -11.43 -30.48 90) (length 2.54)
        (name "NC" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "29" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -30.48 90) (length 2.54)
        (name "DGND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin no_connect line (at -8.89 -30.48 90) (length 2.54)
        (name "NC" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "30" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional clock (at -20.32 12.7 0) (length 2.54)
        (name "LRCLK" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "31" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -20.32 -5.08 0) (length 2.54)
        (name "ADR1/MISO/FMT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "32" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 5.08 -30.48 90) (length 2.54)
        (name "GNDPAD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "33" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -20.32 25.4 0) (length 2.54)
        (name "DVDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -20.32 22.86 0) (length 2.54)
        (name "CPVDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -6.35 30.48 270) (length 2.54)
        (name "CAPP" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 7.62 -30.48 90) (length 2.54)
        (name "CPGND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 5.08 30.48 270) (length 2.54)
        (name "CAPM" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_out line (at -20.32 -20.32 0) (length 2.54)
        (name "VNEG" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
  (symbol "TSU101" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 11.43 2.54 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Value" "TSU101" (id 1) (at 3.81 2.54 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Footprint" "" (id 2) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)) hide)
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)) hide)
    )
    (symbol "TSU101_0_1"
      (polyline
        (pts
          (xy 0 0)
          (xy 17.78 -8.89)
          (xy 0 -17.78)
          (xy 0 0)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
    )
    (symbol "TSU101_1_1"
      (pin input line (at -5.08 -3.81 0) (length 5.08)
        (name "IN+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 7.62 -19.05 90) (length 5.08)
        (name "V-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -13.97 0) (length 5.08)
        (name "IN-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 21.59 -8.89 180) (length 5.08)
        (name "OUT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 7.62 1.27 270) (length 5.08)
        (name "V+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
  (symbol "TSZ121ICT" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 7.62 2.54 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Value" "TSZ121ICT" (id 1) (at 10.16 5.08 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Footprint" "" (id 2) (at -3.81 5.08 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at -3.81 5.08 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (symbol "TSZ121ICT_0_1"
      (polyline
        (pts
          (xy 0 -1.27)
          (xy 0 -6.35)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 0 -1.27)
          (xy 0 0)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 0 0)
          (xy 0 5.08)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 0 6.35)
          (xy 0 5.08)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 0 6.35)
          (xy 8.89 0)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 8.89 0)
          (xy 0 -6.35)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
    )
    (symbol "TSZ121ICT_1_1"
      (pin output line (at 11.43 0 180) (length 2.54)
        (name "~" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 3.81 -6.35 90) (length 2.54)
        (name "-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -2.54 2.54 0) (length 2.54)
        (name "+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -2.54 -2.54 0) (length 2.54)
        (name "-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 3.81 6.35 270) (length 2.54)
        (name "+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
  (symbol "UDA1330ATS" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 6.35 3.81 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Value" "UDA1330ATS" (id 1) (at 6.35 1.27 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Footprint" "" (id 2) (at 0 1.27 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 0 1.27 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "ki_locked" "" (id 4) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (symbol "UDA1330ATS_1_1"
      (rectangle (start 0 0) (end 12.7 -7.62)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -5.08 0) (length 5.08)
        (name "VDDA" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 17.78 -5.08 180) (length 5.08)
        (name "VSSA" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "15" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -2.54 0) (length 5.08)
        (name "VDDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 17.78 -2.54 180) (length 5.08)
        (name "VSSD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "UDA1330ATS_2_1"
      (rectangle (start 0 0) (end 12.7 -16.51)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin input clock (at -5.08 -6.35 0) (length 5.08)
        (name "BCK" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -8.89 0) (length 5.08)
        (name "WS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -11.43 0) (length 5.08)
        (name "DATAI" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input clock (at -5.08 -2.54 0) (length 5.08)
        (name "SYSCLK" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -13.97 0) (length 5.08)
        (name "APPSEL" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "UDA1330ATS_3_1"
      (rectangle (start 0 0) (end 12.7 -7.62)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin input line (at 17.78 -2.54 180) (length 5.08)
        (name "VREF" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -5.08 -2.54 0) (length 5.08)
        (name "VOUTL" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "14" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -5.08 -5.08 0) (length 5.08)
        (name "VOUTR" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "16" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "UDA1330ATS_4_1"
      (rectangle (start 0 0) (end 12.7 -12.7)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin input line (at -5.08 -5.08 0) (length 5.08)
        (name "APPL1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -2.54 0) (length 5.08)
        (name "APPL0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -10.16 0) (length 5.08)
        (name "APPL3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -7.62 0) (length 5.08)
        (name "APPL2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
)
