(module SOT-25 (layer F.Cu) (tedit 600B4DBC)
  (fp_text reference REF** (at -3.4 -0.1 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SOT-25 (at 0 -1.9) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.6 0) (end -1.6 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.5 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.5 0.8) (end -1.5 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.5 0.8) (end -1.5 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.6 0) (end -1.6 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.6 -0.8) (end -1.5 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.4 -0.8) (end 1.5 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.5 -0.8) (end 1.5 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.5 0.8) (end 1.4 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 1 smd rect (at -0.95 1.2) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 1.2) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.95 1.2) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.95 -1.2) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.95 -1.2) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
