(module HDMI_JACK (layer F.Cu) (tedit 5697F2B9)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value HDMI (at 0 1.27) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -7.5 -6.075) (end -7.5 6.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.5 -6.075) (end -7.5 -6.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.5 6.075) (end 7.5 -6.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.5 6.075) (end 7.5 6.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 22 thru_hole oval (at -7.25 2.485) (size 1.6 2.4) (drill oval 0.9 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 21 thru_hole oval (at 7.25 2.485) (size 1.6 2.4) (drill oval 0.9 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 23 thru_hole oval (at -7.25 -3.475) (size 1.6 3.3) (drill oval 0.9 2.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole oval (at 7.25 -3.475) (size 1.6 3.3) (drill oval 0.9 2.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 smd rect (at 0 -4.235) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.5 -4.235) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1 -4.235) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.5 -4.235) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2 -4.235) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.5 -4.235) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3 -4.235) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 3.5 -4.235) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 4 -4.235) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 4.5 -4.235) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -0.5 -4.235) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -1 -4.235) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -1.5 -4.235) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -2 -4.235) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -2.5 -4.235) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -3 -4.235) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -3.5 -4.235) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -4 -4.235) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -4.5 -4.235) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
