(module FerroCore_HPI0530 (layer F.Cu) (tedit 600B497D)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value FerroCore_HPI0530 (at -0.1 3.8 180) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.9 2.65) (end 2.9 2.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.9 2.65) (end 2.9 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.9 2.65) (end -2.9 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.9 -2.65) (end -2.9 -2.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.9 -2.65) (end -2.9 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.9 -2.65) (end 2.9 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.7 -2.9) (end -3.7 3) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.7 3) (end 3.7 3) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.7 3) (end 3.7 -3) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.7 -3) (end -3.7 -3) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.7 -3) (end -3.7 -2.9) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (pad 1 smd rect (at -2.5 0) (size 2 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.5 0) (size 2 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
