(module FerroCore_DE0704 (layer F.Cu) (tedit 606204E6)
  (fp_text reference REF** (at 0 -5.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value FerroCore_DE0704 (at 0 -2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -4 4) (end -4 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 4 4) (end -4 4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 4 1.5) (end 4 4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 4 -4) (end 4 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -4 -4) (end 4 -4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -4 -1.5) (end -4 -4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.5 -4) (end 4.5 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.5 -4) (end 4.5 4) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.5 4) (end -4.5 4) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.5 4) (end -4.5 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.75 -3.75) (end 2.75 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.75 -2.75) (end 3.75 2.75) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.75 3.75) (end -2.75 3.75) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.75 2.75) (end -3.75 -2.75) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_arc (start -2.75 -2.75) (end -2.75 -3.75) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_arc (start 2.75 -2.75) (end 3.75 -2.75) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_arc (start 2.75 2.75) (end 2.75 3.75) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_arc (start -2.75 2.75) (end -3.75 2.75) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_circle (center 0 0) (end 3.25 0) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (pad 1 smd rect (at -3.5 0) (size 1.6 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 3.5 0) (size 1.6 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
