(module FerroCore_DE1205 (layer F.Cu) (tedit 605F4DB7)
  (fp_text reference REF** (at 0 -7.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value FerroCore_DE1205 (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 0 -6.5) (end 6.5 -6.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.5 -6.5) (end 6.5 -3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.5 3) (end 6.5 6.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.5 6.5) (end -6.5 6.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.5 6.5) (end -6.5 3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.5 -3) (end -6.5 -6.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.5 -6.5) (end 0 -6.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_arc (start 5.5 -5.5) (end 6 -5.5) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_arc (start -5.5 -5.5) (end -5.5 -6) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_arc (start -5.5 5.5) (end -6 5.5) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_arc (start 5.5 5.5) (end 5.5 6) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 6 5.5) (end 6 -5.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.5 -6) (end -5.5 -6) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -6 -5.5) (end -6 5.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.5 6) (end 5.5 6) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_circle (center 0 0) (end 5.385165 0) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.5 -6.5) (end 6.5 -6.5) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.5 -6.5) (end 6.5 6.5) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.5 6.5) (end -6.5 6.5) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.5 6.5) (end -6.5 -6.5) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (pad 1 smd rect (at -4.9 0) (size 2.8 5.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 4.9 0) (size 2.8 5.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
