(kicad_symbol_lib (version 20211014) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "AD1974" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 33.02 118.11 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Value" "AD1974" (id 1) (at 5.08 118.11 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Footprint" "" (id 2) (at 11.43 83.82 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 11.43 83.82 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (symbol "AD1974_0_0"
      (text "Analog Input" (at 24.13 95.25 900)
        (effects (font (size 1.524 1.524)))
      )
      (text "Analog Supply" (at 10.16 15.24 900)
        (effects (font (size 1.524 1.524)))
      )
      (text "Aux. Data" (at 12.7 67.31 900)
        (effects (font (size 1.524 1.524)))
      )
      (text "Control" (at 11.43 105.41 900)
        (effects (font (size 1.524 1.524)))
      )
      (text "Data" (at 11.43 78.74 900)
        (effects (font (size 1.524 1.524)))
      )
      (text "Digital Supply" (at 26.67 15.24 900)
        (effects (font (size 1.524 1.524)))
      )
      (text "Filter" (at 8.89 48.26 900)
        (effects (font (size 1.524 1.524)))
      )
    )
    (symbol "AD1974_0_1"
      (polyline
        (pts
          (xy 35.56 87.63)
          (xy 34.29 87.63)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 0 31.75)
          (xy 8.89 31.75)
          (xy 8.89 0)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 0 101.6)
          (xy 10.16 101.6)
          (xy 10.16 116.84)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 25.4 116.84)
          (xy 25.4 87.63)
          (xy 34.29 87.63)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 35.56 31.75)
          (xy 27.94 31.75)
          (xy 27.94 0)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 0 53.34)
          (xy 7.62 53.34)
          (xy 7.62 45.72)
          (xy 0 45.72)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 0 72.39)
          (xy 11.43 72.39)
          (xy 11.43 62.23)
          (xy 0 62.23)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 0 86.36)
          (xy 10.16 86.36)
          (xy 10.16 76.2)
          (xy 0 76.2)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 0 99.06)
          (xy 12.7 99.06)
          (xy 12.7 92.71)
          (xy 0 92.71)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (rectangle (start 0 0) (end 35.56 116.84)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
    )
    (symbol "AD1974_1_0"
      (text "Clock" (at 13.97 95.25 900)
        (effects (font (size 1.524 1.524)))
      )
    )
    (symbol "AD1974_1_1"
      (pin power_in line (at -5.08 16.51 0) (length 5.08)
        (name "AGND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input inverted (at -5.08 114.3 0) (length 5.08)
        (name "PD/RST" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin no_connect line (at 40.64 72.39 180) (length 5.08) hide
        (name "11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 40.64 8.89 180) (length 5.08)
        (name "DGND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 40.64 22.86 180) (length 5.08)
        (name "DVDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 63.5 0) (length 5.08)
        (name "AUXDATA2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "14" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 66.04 0) (length 5.08)
        (name "AUXDATA1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "15" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin no_connect line (at 40.64 58.42 180) (length 5.08) hide
        (name "16" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "16" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional clock (at -5.08 68.58 0) (length 5.08)
        (name "AUXBCLK" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "17" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional clock (at -5.08 71.12 0) (length 5.08)
        (name "AUXLRCLK" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "18" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 77.47 0) (length 5.08)
        (name "ASDATA2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "19" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input clock (at -5.08 97.79 0) (length 5.08)
        (name "MCLKI/XI" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -5.08 80.01 0) (length 5.08)
        (name "ASDATA1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "20" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional clock (at -5.08 82.55 0) (length 5.08)
        (name "ABCLK" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "21" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional clock (at -5.08 85.09 0) (length 5.08)
        (name "ALRCLK" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "22" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 110.49 0) (length 5.08)
        (name "CIN" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "23" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 107.95 0) (length 5.08)
        (name "COUT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "24" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 40.64 6.35 180) (length 5.08)
        (name "DGND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "25" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input clock (at -5.08 105.41 0) (length 5.08)
        (name "CCLK" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "26" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 102.87 0) (length 5.08)
        (name "~{CLATCH}" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "27" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin no_connect line (at 40.64 68.58 180) (length 5.08) hide
        (name "28" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "28" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin no_connect line (at 40.64 66.04 180) (length 5.08) hide
        (name "29" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "29" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output clock (at -5.08 93.98 0) (length 5.08)
        (name "MCLKO/XO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin no_connect line (at 40.64 63.5 180) (length 5.08) hide
        (name "30" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "30" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin no_connect line (at 40.64 60.96 180) (length 5.08) hide
        (name "31" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "31" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 11.43 0) (length 5.08)
        (name "AGND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "32" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 27.94 0) (length 5.08)
        (name "AVDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "33" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 8.89 0) (length 5.08)
        (name "AGND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "34" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -5.08 49.53 0) (length 5.08)
        (name "FILTR" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "35" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 6.35 0) (length 5.08)
        (name "AGND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "36" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 25.4 0) (length 5.08)
        (name "AVDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "37" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_out line (at -5.08 52.07 0) (length 5.08)
        (name "CM" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "38" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 40.64 114.3 180) (length 5.08)
        (name "ADC1LP" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "39" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 13.97 0) (length 5.08)
        (name "AGND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 40.64 111.76 180) (length 5.08)
        (name "ADC1LN" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "40" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 40.64 106.68 180) (length 5.08)
        (name "ADC1RP" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "41" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 40.64 104.14 180) (length 5.08)
        (name "ADC1RN" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "42" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 40.64 99.06 180) (length 5.08)
        (name "ADC2LP" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "43" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 40.64 96.52 180) (length 5.08)
        (name "ADC2LN" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "44" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 40.64 91.44 180) (length 5.08)
        (name "ADC2RP" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "45" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 40.64 88.9 180) (length 5.08)
        (name "ADC2RN" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "46" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 46.99 0) (length 5.08)
        (name "LF" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "47" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 22.86 0) (length 5.08)
        (name "AVDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "48" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 30.48 0) (length 5.08)
        (name "AVDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin no_connect line (at 40.64 82.55 180) (length 5.08) hide
        (name "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin no_connect line (at 40.64 80.01 180) (length 5.08) hide
        (name "7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin no_connect line (at 40.64 77.47 180) (length 5.08) hide
        (name "8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin no_connect line (at 40.64 74.93 180) (length 5.08) hide
        (name "9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
)
