(module EN11-VSM (layer F.Cu) (tedit 60201AA5)
  (fp_text reference REF** (at 3.75 -12.85) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value EN11-VSM (at 2.25 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5 8) (end -5 -8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.35 8) (end -5 8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.35 -8) (end 3.35 8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -5 -8) (end 3.35 -8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 16.15 3) (end 8 3) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 16.15 -3) (end 16.15 3) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 8 -3) (end 16.15 -3) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 8 -3.5) (end 8 3.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.35 3.5) (end 8 3.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.35 -3.5) (end 8 -3.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.35 -8) (end 3.35 8) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -5 8) (end 3.35 8) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -5 -8) (end -5 8) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -5 -8) (end 3.35 -8) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (pad A thru_hole circle (at 0 2.5) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B thru_hole circle (at 0 -2.5) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad C thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole circle (at -2.5 -2.5) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S2 thru_hole circle (at -2.5 2.5) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MP thru_hole rect (at -1.25 -5.75) (size 4 3) (drill oval 3 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MP thru_hole rect (at -1.25 5.75) (size 4 3) (drill oval 3 2) (layers *.Cu *.Mask))
)
