(module SMA-edge (layer F.Cu) (tedit 5AA26382)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "SMA Edge Connector" (at 0 -6.2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 5 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 2.5) (size 5 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 -2.5) (size 5 1.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 -2.5) (size 5 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 2.5) (size 5 1.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
)
