(module LPISM-13x9.55 (layer F.Cu) (tedit 5874DABA)
  (fp_text reference REF** (at -5.7 -0.8 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value LPISM-13x9.55 (at 5.9 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 2.9 6.5) (end 4.8 6.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.8 6.5) (end 4.8 -6.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.8 -6.5) (end 2.9 -6.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.9 6.5) (end -4.8 6.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.8 6.5) (end -4.8 -6.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.8 -6.5) (end -2.9 -6.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 0 5.15) (size 3 3.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 -5.15) (size 3 3.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/smd.shapes3d/LPISM-13x9.55.x3d
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
