(kicad_symbol_lib (version 20211014) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "IS42S16400J-xBLx" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 21.59 1.27 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Value" "IS42S16400J-xBLx" (id 1) (at 12.7 -22.86 90)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Footprint" "" (id 2) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (symbol "IS42S16400J-xBLx_0_1"
      (rectangle (start 0 0) (end 25.4 -73.66)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
    )
    (symbol "IS42S16400J-xBLx_1_1"
      (pin power_in line (at 10.16 -78.74 90) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "A1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 30.48 -41.91 180) (length 5.08)
        (name "DQ15" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "A2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 12.7 -78.74 90) (length 5.08)
        (name "GNDQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "A3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 11.43 5.08 270) (length 5.08)
        (name "VDDQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "A7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 30.48 -3.81 180) (length 5.08)
        (name "DQ0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "A8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 3.81 5.08 270) (length 5.08)
        (name "VDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "A9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 30.48 -39.37 180) (length 5.08)
        (name "DQ14" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "B1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 30.48 -36.83 180) (length 5.08)
        (name "DQ13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "B2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 19.05 5.08 270) (length 5.08)
        (name "VDDQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "B3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 20.32 -78.74 90) (length 5.08)
        (name "GNDQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "B7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 30.48 -8.89 180) (length 5.08)
        (name "DQ2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "B8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 30.48 -6.35 180) (length 5.08)
        (name "DQ1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "B9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 30.48 -34.29 180) (length 5.08)
        (name "DQ12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "C1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 30.48 -31.75 180) (length 5.08)
        (name "DQ11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "C2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 15.24 -78.74 90) (length 5.08)
        (name "GNDQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "C3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 13.97 5.08 270) (length 5.08)
        (name "VDDQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "C7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 30.48 -13.97 180) (length 5.08)
        (name "DQ4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "C8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 30.48 -11.43 180) (length 5.08)
        (name "DQ3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "C9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 30.48 -29.21 180) (length 5.08)
        (name "DQ10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "D1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 30.48 -26.67 180) (length 5.08)
        (name "DQ9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "D2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 16.51 5.08 270) (length 5.08)
        (name "VDDQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "D3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 17.78 -78.74 90) (length 5.08)
        (name "GNDQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "D7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 30.48 -19.05 180) (length 5.08)
        (name "DQ6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "D8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 30.48 -16.51 180) (length 5.08)
        (name "DQ5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "D9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 30.48 -24.13 180) (length 5.08)
        (name "DQ8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "E1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin no_connect non_logic (at 30.48 -58.42 180) (length 5.08)
        (name "NC" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "E2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 7.62 -78.74 90) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "E3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 8.89 5.08 270) (length 5.08)
        (name "VDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "E7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 30.48 -48.26 180) (length 5.08)
        (name "DQML" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "E8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 30.48 -21.59 180) (length 5.08)
        (name "DQ7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "E9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 30.48 -45.72 180) (length 5.08)
        (name "DQMH" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "F1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input clock (at -5.08 -57.15 0) (length 5.08)
        (name "CLK" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "F2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -59.69 0) (length 5.08)
        (name "CKE" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "F3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -40.64 0) (length 5.08)
        (name "~{CAS}" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "F7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -43.18 0) (length 5.08)
        (name "~{RAS}" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "F8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -45.72 0) (length 5.08)
        (name "~{WE}" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "F9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin no_connect non_logic (at 30.48 -60.96 180) (length 5.08)
        (name "NC" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "G1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -36.83 0) (length 5.08)
        (name "A11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "G2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -31.75 0) (length 5.08)
        (name "A9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "G3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -48.26 0) (length 5.08)
        (name "BA0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "G7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -50.8 0) (length 5.08)
        (name "BA1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "G8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -53.34 0) (length 5.08)
        (name "~{CS}" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "G9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -29.21 0) (length 5.08)
        (name "A8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "H1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -26.67 0) (length 5.08)
        (name "A7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "H2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -24.13 0) (length 5.08)
        (name "A6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "H3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -8.89 0) (length 5.08)
        (name "A0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "H7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -11.43 0) (length 5.08)
        (name "A1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "H8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -34.29 0) (length 5.08)
        (name "A10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "H9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 5.08 -78.74 90) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "J1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -21.59 0) (length 5.08)
        (name "A5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "J2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -19.05 0) (length 5.08)
        (name "A4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "J3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -16.51 0) (length 5.08)
        (name "A3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "J7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -13.97 0) (length 5.08)
        (name "A2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "J8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 6.35 5.08 270) (length 5.08)
        (name "VDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "J9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
  (symbol "IS42S16800F" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 6.35 3.81 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Value" "IS42S16800F" (id 1) (at 7.62 1.27 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Footprint" "" (id 2) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "ki_locked" "" (id 4) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (symbol "IS42S16800F_1_1"
      (rectangle (start 0 0) (end 13.97 -21.59)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -2.54 0) (length 5.08)
        (name "VDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 19.05 -13.97 180) (length 5.08)
        (name "VSSQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -5.08 0) (length 5.08)
        (name "VDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "14" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -7.62 0) (length 5.08)
        (name "VDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "27" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 19.05 -2.54 180) (length 5.08)
        (name "VSS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "28" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -11.43 0) (length 5.08)
        (name "VDDQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 19.05 -5.08 180) (length 5.08)
        (name "VSS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "41" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -16.51 0) (length 5.08)
        (name "VDDQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "43" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 19.05 -16.51 180) (length 5.08)
        (name "VSSQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "46" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -19.05 0) (length 5.08)
        (name "VDDQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "49" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 19.05 -19.05 180) (length 5.08)
        (name "VSSQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "52" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 19.05 -7.62 180) (length 5.08)
        (name "VSS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "54" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 19.05 -11.43 180) (length 5.08)
        (name "VSSQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -13.97 0) (length 5.08)
        (name "VDDQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "IS42S16800F_2_1"
      (rectangle (start 0 0) (end 13.97 -43.18)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -15.24 0) (length 5.08)
        (name "DQ5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -17.78 0) (length 5.08)
        (name "DQ6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -20.32 0) (length 5.08)
        (name "DQ7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -2.54 0) (length 5.08)
        (name "DQ0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 19.05 -38.1 180) (length 5.08)
        (name "BA0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "20" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 19.05 -40.64 180) (length 5.08)
        (name "BA1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "21" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 19.05 -27.94 180) (length 5.08)
        (name "A10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "22" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 19.05 -2.54 180) (length 5.08)
        (name "A0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "23" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 19.05 -5.08 180) (length 5.08)
        (name "A1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "24" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 19.05 -7.62 180) (length 5.08)
        (name "A2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "25" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 19.05 -10.16 180) (length 5.08)
        (name "A3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "26" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 19.05 -12.7 180) (length 5.08)
        (name "A4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "29" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 19.05 -15.24 180) (length 5.08)
        (name "A5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "30" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 19.05 -17.78 180) (length 5.08)
        (name "A6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "31" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 19.05 -20.32 180) (length 5.08)
        (name "A7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "32" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 19.05 -22.86 180) (length 5.08)
        (name "A8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "33" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 19.05 -25.4 180) (length 5.08)
        (name "A9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "34" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 19.05 -30.48 180) (length 5.08)
        (name "A11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "35" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -5.08 0) (length 5.08)
        (name "DQ1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -22.86 0) (length 5.08)
        (name "DQ8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "42" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -25.4 0) (length 5.08)
        (name "DQ9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "44" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -27.94 0) (length 5.08)
        (name "DQ10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "45" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -30.48 0) (length 5.08)
        (name "DQ11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "47" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -33.02 0) (length 5.08)
        (name "DQ12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "48" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -7.62 0) (length 5.08)
        (name "DQ2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -35.56 0) (length 5.08)
        (name "DQ13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "50" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -38.1 0) (length 5.08)
        (name "DQ14" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "51" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -40.64 0) (length 5.08)
        (name "DQ15" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "53" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -10.16 0) (length 5.08)
        (name "DQ3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -12.7 0) (length 5.08)
        (name "DQ4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "IS42S16800F_3_1"
      (pin input line (at -5.08 -5.08 0) (length 5.08)
        (name "DQML" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "15" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input inverted (at -5.08 -7.62 0) (length 5.08)
        (name "WE" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "16" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input inverted (at -5.08 -10.16 0) (length 5.08)
        (name "CAS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "17" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input inverted (at -5.08 -12.7 0) (length 5.08)
        (name "RAS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "18" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input inverted (at -5.08 -15.24 0) (length 5.08)
        (name "CS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "19" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
)
