(kicad_symbol_lib (version 20211014) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "HCS-12SS59T" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at -2.54 1.27 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Value" "HCS-12SS59T" (id 1) (at 8.89 -6.35 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Footprint" "" (id 2) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)) hide)
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)) hide)
    )
    (symbol "HCS-12SS59T_0_1"
      (rectangle (start 0 0) (end 44.45 -10.16)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
    )
    (symbol "HCS-12SS59T_1_1"
      (pin power_in line (at 43.18 5.08 270) (length 5.08)
        (name "F-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 24.13 5.08 270) (length 5.08)
        (name "~{CS}" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input clock (at 21.59 5.08 270) (length 5.08)
        (name "CLK" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 19.05 5.08 270) (length 5.08)
        (name "DIN" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 40.64 5.08 270) (length 5.08)
        (name "F-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin no_connect line (at 13.97 5.08 270) (length 5.08)
        (name "NC" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "39" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin no_connect line (at 11.43 5.08 270) (length 5.08)
        (name "NC" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "40" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin no_connect line (at 8.89 5.08 270) (length 5.08)
        (name "NC" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "41" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 5.08 5.08 270) (length 5.08)
        (name "F+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "44" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 2.54 5.08 270) (length 5.08)
        (name "F+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "45" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 36.83 5.08 270) (length 5.08)
        (name "VDD1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 34.29 5.08 270) (length 5.08)
        (name "VDISP" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 31.75 5.08 270) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 29.21 5.08 270) (length 5.08)
        (name "OSCO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 26.67 5.08 270) (length 5.08)
        (name "~{RST}" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
  (symbol "ITDB02-3.2WD" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 19.05 1.27 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Value" "ITDB02-3.2WD" (id 1) (at 7.62 1.27 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Footprint" "" (id 2) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "ki_locked" "" (id 4) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (symbol "ITDB02-3.2WD_1_0"
      (text "PWR" (at 10.16 -6.35 0)
        (effects (font (size 1.524 1.524)))
      )
    )
    (symbol "ITDB02-3.2WD_1_1"
      (rectangle (start 0 0) (end 13.97 -8.89)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin power_in line (at 19.05 -2.54 180) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -2.54 0) (length 5.08)
        (name "VCC" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -6.35 0) (length 5.08)
        (name "LED+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "37" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "ITDB02-3.2WD_2_0"
      (text "HX8352-A" (at 7.62 -20.32 900)
        (effects (font (size 1.524 1.524)))
      )
    )
    (symbol "ITDB02-3.2WD_2_1"
      (rectangle (start 0 0) (end 13.97 -43.18)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -12.7 0) (length 5.08)
        (name "DB4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 19.05 -12.7 180) (length 5.08)
        (name "RD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -15.24 0) (length 5.08)
        (name "DB5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -22.86 0) (length 5.08)
        (name "DB8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -17.78 0) (length 5.08)
        (name "DB6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "14" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -25.4 0) (length 5.08)
        (name "DB9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "15" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -20.32 0) (length 5.08)
        (name "DB7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "16" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -27.94 0) (length 5.08)
        (name "DB10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "17" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -30.48 0) (length 5.08)
        (name "DB11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "19" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -2.54 0) (length 5.08)
        (name "DB0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -33.02 0) (length 5.08)
        (name "DB12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "21" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -35.56 0) (length 5.08)
        (name "DB13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "23" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -38.1 0) (length 5.08)
        (name "DB14" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "25" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -40.64 0) (length 5.08)
        (name "DB15" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "27" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 19.05 -5.08 180) (length 5.08)
        (name "CS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "29" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 19.05 -2.54 180) (length 5.08)
        (name "RST" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "33" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -5.08 0) (length 5.08)
        (name "DB1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -7.62 0) (length 5.08)
        (name "DB2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 19.05 -7.62 180) (length 5.08)
        (name "RS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -10.16 0) (length 5.08)
        (name "DB3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 19.05 -10.16 180) (length 5.08)
        (name "WR" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "ITDB02-3.2WD_3_0"
      (rectangle (start 0 0) (end 13.97 -17.78)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (text "TSC2046" (at 11.43 -8.89 900)
        (effects (font (size 1.524 1.524)))
      )
    )
    (symbol "ITDB02-3.2WD_3_1"
      (pin input clock (at -5.08 -2.54 0) (length 5.08)
        (name "T_CLK" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "18" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -5.08 0) (length 5.08)
        (name "T_CS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "20" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -7.62 0) (length 5.08)
        (name "T_DIN" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "22" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -12.7 0) (length 5.08)
        (name "T_BUSY" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "24" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -5.08 -10.16 0) (length 5.08)
        (name "T_DOUT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "26" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -5.08 -15.24 0) (length 5.08)
        (name "T_IRQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "28" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "ITDB02-3.2WD_4_0"
      (rectangle (start 0 0) (end 13.97 -12.7)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (text "SD-Card" (at 11.43 -6.35 900)
        (effects (font (size 1.524 1.524)))
      )
    )
    (symbol "ITDB02-3.2WD_4_1"
      (pin output line (at -5.08 -5.08 0) (length 5.08)
        (name "SD_SO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "30" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output clock (at -5.08 -2.54 0) (length 5.08)
        (name "SD_SCK" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "32" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -7.62 0) (length 5.08)
        (name "SD_SI" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "34" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -10.16 0) (length 5.08)
        (name "SD_NSS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "36" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "ITDB02-3.2WD_5_0"
      (rectangle (start 0 0) (end 13.97 -17.78)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (text "Ununsed pins" (at 11.43 -8.89 900)
        (effects (font (size 1.524 1.524)))
      )
    )
    (symbol "ITDB02-3.2WD_5_1"
      (pin bidirectional line (at -5.08 -5.08 0) (length 5.08)
        (name "NC31" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "31" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -7.62 0) (length 5.08)
        (name "NC35" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "35" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -10.16 0) (length 5.08)
        (name "NC38" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "38" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -12.7 0) (length 5.08)
        (name "NC39" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "39" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -15.24 0) (length 5.08)
        (name "NC40" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "40" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -2.54 0) (length 5.08)
        (name "NC5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
)
