(module NINIGI-5FS1S102M6QE (layer F.Cu) (tedit 60200670)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value NINIGI-5FS1S102M6QE (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 4.95 -5.1) (end 4.95 5.1) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.95 5.1) (end -5 5.1) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.95 -5.1) (end -5.1 -5.1) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.1 -5.1) (end -5.1 5.1) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.1 5.1) (end -5 5.1) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 5 -2.5) (end 8.1 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.1 -2.5) (end 8.1 0) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.1 0) (end 5 0) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.3 -2.5) (end -6.3 -5.1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.3 -5.1) (end 5 -5.1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 5 -5.1) (end 5 5.1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 5 5.1) (end -6.3 5.1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.3 5.1) (end -6.3 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 5 -2.5) (end 5.4 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.4 -2.5) (end 5.4 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.4 2.5) (end 5 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad "" thru_hole circle (at 0 2.54) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 -2.54) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -5.08 2.54) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
)
