(module PKM13EPYH4002-B0 (layer F.Cu) (tedit 5FCFC26C)
  (tags buzzer,piezo)
  (fp_text reference REF** (at 0 -7.3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value PKM13EPYH4002-B0 (at 0 -1.7) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end 6.5 0) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_circle (center 0 0) (end 6.5 0) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_circle (center 0 0) (end 6.4 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 1 thru_hole roundrect (at -2.5 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.5 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 3.75) (size 1.1 1.1) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -3.75) (size 1.1 1.1) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/buzzer.shapes3d/PKM13EPYH4002-B0.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
