(kicad_symbol_lib (version 20211014) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "10M04SCE144" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 2.54 1.27 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Value" "10M04SCE144" (id 1) (at 7.62 3.81 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Footprint" "" (id 2) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "ki_locked" "" (id 4) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (symbol "10M04SCE144_1_1"
      (rectangle (start 0 0) (end 11.43 -38.1)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -34.29 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "104" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -31.75 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "116" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -29.21 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "125" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -26.67 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "133" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -24.13 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "137" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -21.59 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "142" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -36.83 0) (length 5.08)
        (name "GND-PAD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "145" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -1.27 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -3.81 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -19.05 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "42" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -16.51 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "53" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -13.97 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "63" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -11.43 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "68" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -8.89 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "83" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -6.35 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "95" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "10M04SCE144_2_1"
      (polyline
        (pts
          (xy 0 -26.67)
          (xy 11.43 -26.67)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 0 -25.4)
          (xy 11.43 -25.4)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 7.62 -33.02)
          (xy 8.89 -33.02)
          (xy 8.89 -35.56)
          (xy 7.62 -35.56)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (rectangle (start 0 0) (end 11.43 -44.45)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -24.13 0) (length 5.08)
        (name "VCC_ONE" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -35.56 0) (length 5.08)
        (name "VCCA3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "107" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -21.59 0) (length 5.08)
        (name "VCC_ONE" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "108" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -19.05 0) (length 5.08)
        (name "VCC_ONE" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "109" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -16.51 0) (length 5.08)
        (name "VCC_ONE" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "115" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -38.1 0) (length 5.08)
        (name "VCCA4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "143" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -13.97 0) (length 5.08)
        (name "VCC_ONE" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "144" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -43.18 0) (length 5.08)
        (name "VCCA6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -30.48 0) (length 5.08)
        (name "VCCA2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "34" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -27.94 0) (length 5.08)
        (name "VCCA1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "35" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -11.43 0) (length 5.08)
        (name "VCC_ONE" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "36" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -8.89 0) (length 5.08)
        (name "VCC_ONE" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "37" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -33.02 0) (length 5.08)
        (name "VCCA3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -6.35 0) (length 5.08)
        (name "VCC_ONE" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "51" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -40.64 0) (length 5.08)
        (name "VCCA5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "71" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -3.81 0) (length 5.08)
        (name "VCC_ONE" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "72" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -1.27 0) (length 5.08)
        (name "VCC_ONE" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "73" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "10M04SCE144_3_0"
      (text "BANK1A" (at 13.97 -1.27 0)
        (effects (font (size 1.27 1.27)))
      )
      (text "LOW SPEED" (at 17.78 -13.97 900)
        (effects (font (size 1.27 1.27)))
      )
    )
    (symbol "10M04SCE144_3_1"
      (polyline
        (pts
          (xy 0 -2.54)
          (xy 26.67 -2.54)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (rectangle (start 0 0) (end 26.67 -24.13)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -12.7 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_L3p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -15.24 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_L5n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -17.78 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_L5p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -20.32 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_L7n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -22.86 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_L7p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "14" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -5.08 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_L1n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -7.62 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_L1p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -10.16 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_L3n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 31.75 -5.08 180) (length 5.08)
        (name "VCCIO1A" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "10M04SCE144_4_0"
      (polyline
        (pts
          (xy 0 -2.54)
          (xy 29.21 -2.54)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (rectangle (start 0 0) (end 29.21 -30.48)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (text "BANK1B" (at 15.24 -1.27 0)
        (effects (font (size 1.27 1.27)))
      )
      (text "LOW SPEED" (at 25.4 -17.78 900)
        (effects (font (size 1.27 1.27)))
      )
    )
    (symbol "10M04SCE144_4_1"
      (pin bidirectional line (at -5.08 -5.08 0) (length 5.08)
        (name "IO/JTAGEN" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "15" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -7.62 0) (length 5.08)
        (name "TMS/DIFFIO_RX_L11n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "16" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -10.16 0) (length 5.08)
        (name "IO/VREFB1N0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "17" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -12.7 0) (length 5.08)
        (name "TCK/DIFFIO_RX_L11p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "18" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -15.24 0) (length 5.08)
        (name "TDI/DIFFIO_RX_L12n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "19" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -17.78 0) (length 5.08)
        (name "TDO/DIFFIO_RX_L12p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "20" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -20.32 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_L14n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "21" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -22.86 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_L14p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "22" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 34.29 -5.08 180) (length 5.08)
        (name "VCCIO1B" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "23" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -25.4 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_L16n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "24" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -27.94 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_L14p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "25" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "10M04SCE144_5_0"
      (polyline
        (pts
          (xy 0 -2.54)
          (xy 34.29 -2.54)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (rectangle (start 0 0) (end 34.29 -22.86)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (text "BANK2" (at 16.51 -1.27 0)
        (effects (font (size 1.27 1.27)))
      )
      (text "HIGH SPEED" (at 27.94 -15.24 0)
        (effects (font (size 1.27 1.27)))
      )
    )
    (symbol "10M04SCE144_5_1"
      (pin bidirectional line (at -5.08 -5.08 0) (length 5.08)
        (name "CLK0n/DIFFIO_RX_L18n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "26" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -7.62 0) (length 5.08)
        (name "CLK0p/DIFFIO_RX_L18p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "27" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -10.16 0) (length 5.08)
        (name "CLK1n/DIFFIO_RX_L20n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "28" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -12.7 0) (length 5.08)
        (name "CLK1p/DIFFIO_RX_L20p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "29" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -15.24 0) (length 5.08)
        (name "IO/VREFB2NO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "30" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 39.37 -5.08 180) (length 5.08)
        (name "VCCIO2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "31" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -17.78 0) (length 5.08)
        (name "PLL_L_CLKOUTn/DIFFIO_RX_L27n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "32" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -20.32 0) (length 5.08)
        (name "PLL_L_CLKOUTp/DIFFIO_RX_L27p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "33" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "10M04SCE144_6_0"
      (polyline
        (pts
          (xy 0 -2.54)
          (xy 34.29 -2.54)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (rectangle (start 0 0) (end 34.29 -49.53)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (text "BANK3" (at 17.78 -1.27 0)
        (effects (font (size 1.27 1.27)))
      )
      (text "HIGH SPEED" (at 26.67 -34.29 900)
        (effects (font (size 1.27 1.27)))
      )
    )
    (symbol "10M04SCE144_6_1"
      (pin bidirectional line (at -5.08 -5.08 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_TX_RX_B1n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "38" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -7.62 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_TX_RX_B1p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "39" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 39.37 -5.08 180) (length 5.08)
        (name "VCCIO3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "40" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -10.16 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_TX_RX_B3n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "41" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -12.7 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_TX_RX_B3p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "43" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -15.24 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_TX_RX_B5n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "44" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -17.78 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_TX_RX_B5p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "45" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -20.32 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_TX_RX_B7n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "46" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -22.86 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_TX_RX_B7p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "47" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -25.4 0) (length 5.08)
        (name "IO/VREFB3N0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "48" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 39.37 -7.62 180) (length 5.08)
        (name "VCCIO3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "49" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -27.94 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_TX_RX_B9n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "50" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -30.48 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_TX_RX_B9p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "52" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -33.02 0) (length 5.08)
        (name "IO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "54" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -35.56 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_TX_RX_B12n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "55" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -38.1 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_TX_RX_B12p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "56" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -40.64 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_TX_RX_B14n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "57" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -43.18 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_TX_RX_B14p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "58" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -45.72 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_TX_RX_B16n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "59" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -48.26 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_TX_RX_B16p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "60" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "10M04SCE144_7_0"
      (polyline
        (pts
          (xy 0 -2.54)
          (xy 33.02 -2.54)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (rectangle (start 0 0) (end 33.02 -21.59)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (text "BANK4" (at 17.78 -1.27 0)
        (effects (font (size 1.27 1.27)))
      )
    )
    (symbol "10M04SCE144_7_1"
      (pin bidirectional line (at -5.08 -5.08 0) (length 5.08)
        (name "IO/VREFB4N0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "61" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -7.62 0) (length 5.08)
        (name "IO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "62" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -10.16 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_TX_RX_B23n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "64" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -12.7 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_TX_RX_B23p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "65" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -15.24 0) (length 5.08)
        (name "IO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "66" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 38.1 -5.08 180) (length 5.08)
        (name "VCCIO4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "67" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -17.78 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_TX_RX_B27n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "69" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -20.32 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_TX_RX_B27p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "70" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "10M04SCE144_8_0"
      (polyline
        (pts
          (xy 0 -2.54)
          (xy 25.4 -2.54)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (rectangle (start 0 0) (end 25.4 -34.29)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (text "BANK5" (at 12.7 -1.27 0)
        (effects (font (size 1.27 1.27)))
      )
    )
    (symbol "10M04SCE144_8_1"
      (pin bidirectional line (at -5.08 -7.62 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_R2p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "74" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -5.08 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_R1p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "75" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -12.7 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_R2n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "76" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -10.16 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_R1n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "77" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -15.24 0) (length 5.08)
        (name "IO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "78" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -17.78 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_R7p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "79" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -20.32 0) (length 5.08)
        (name "IO/VREFB5N0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "80" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -22.86 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_R7n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "81" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 30.48 -5.08 180) (length 5.08)
        (name "VCCIO5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "82" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -27.94 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_R11p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "84" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -25.4 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_R10p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "85" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -33.02 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_R11n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "86" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -30.48 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_R10n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "87" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "10M04SCE144_9_0"
      (polyline
        (pts
          (xy 0 -2.54)
          (xy 33.02 -2.54)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (rectangle (start 0 0) (end 33.02 -41.91)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (text "BANK6" (at 16.51 -1.27 0)
        (effects (font (size 1.27 1.27)))
      )
    )
    (symbol "10M04SCE144_9_1"
      (pin bidirectional line (at -5.08 -30.48 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_R28p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "100" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -33.02 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_R27n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "101" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -35.56 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_R28n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "102" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 38.1 -7.62 180) (length 5.08)
        (name "VCCIO6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "103" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -38.1 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_R33p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "105" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -40.64 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_R33n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "106" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -5.08 0) (length 5.08)
        (name "CLK2p/DIFFIO_RX_R14p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "88" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -7.62 0) (length 5.08)
        (name "CLK2n/DIFFIO_RX_R14n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "89" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -10.16 0) (length 5.08)
        (name "CLK3p/DIFFIO_RX_R16p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "90" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -12.7 0) (length 5.08)
        (name "CLK3n/DIFFIO_RX_R16n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "91" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -15.24 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_R18p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "92" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -17.78 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_R18n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "93" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 38.1 -5.08 180) (length 5.08)
        (name "VCCIO6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "94" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -20.32 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_R26p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "96" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -22.86 0) (length 5.08)
        (name "IO/VREFB6N0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "97" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -25.4 0) (length 5.08)
        (name "DPCLK2/DIFFIO_RX_R26n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "98" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -27.94 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_R27p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "99" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "10M04SCE144_10_0"
      (polyline
        (pts
          (xy 0 -2.54)
          (xy 33.02 -2.54)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (rectangle (start 0 0) (end 33.02 -21.59)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (text "BANK7" (at 16.51 -1.27 0)
        (effects (font (size 1.27 1.27)))
      )
    )
    (symbol "10M04SCE144_10_1"
      (pin bidirectional line (at -5.08 -5.08 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_T1p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "110" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -7.62 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_T1n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "111" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -10.16 0) (length 5.08)
        (name "IO/VREFB7N0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "112" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -12.7 0) (length 5.08)
        (name "IO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "113" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -15.24 0) (length 5.08)
        (name "IO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "114" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 38.1 -5.08 180) (length 5.08)
        (name "VCCIO7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "117" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -17.78 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_T10p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "118" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -20.32 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_T10n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "119" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "10M04SCE144_11_0"
      (polyline
        (pts
          (xy 0 -2.54)
          (xy 44.45 -2.54)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (rectangle (start 0 0) (end 44.45 -46.99)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (text "BANK8" (at 24.13 -1.27 0)
        (effects (font (size 1.27 1.27)))
      )
    )
    (symbol "10M04SCE144_11_1"
      (pin bidirectional line (at -5.08 -5.08 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_T16p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "120" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -7.62 0) (length 5.08)
        (name "DEV_CLRn/DIFFIO_RX_T16n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "121" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -10.16 0) (length 5.08)
        (name "IO/DEV_OE" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "122" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -12.7 0) (length 5.08)
        (name "IO/VREFB8N0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "123" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -17.78 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_T19p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "124" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -15.24 0) (length 5.08)
        (name "IO/CONFIG_SEL" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "126" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -22.86 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_T19n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "127" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 49.53 -5.08 180) (length 5.08)
        (name "VCCIO8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "128" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -20.32 0) (length 5.08)
        (name "I/nCONFIG" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "129" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -25.4 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_T20p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "130" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -27.94 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_T20n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "131" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -30.48 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_T22p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "132" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -33.02 0) (length 5.08)
        (name "CRC_ERROR/DIFFIO_RX_T22n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "134" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -35.56 0) (length 5.08)
        (name "IO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "135" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -38.1 0) (length 5.08)
        (name "nSTATUS/DIFFIO_RX_T24p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "136" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -40.64 0) (length 5.08)
        (name "CONF_DONE/DIFFIO_RX_T24n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "138" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 49.53 -7.62 180) (length 5.08)
        (name "VCCIO8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "139" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -43.18 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_T26p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "140" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 -45.72 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_RX_T26n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "141" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
  (symbol "EP4CE6E22C8N" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 2.54 -2.54 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Value" "EP4CE6E22C8N" (id 1) (at 15.24 -2.54 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Footprint" "" (id 2) (at 0 -1.27 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 0 -1.27 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "ki_locked" "" (id 4) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (symbol "EP4CE6E22C8N_1_1"
      (rectangle (start 0 43.18) (end 24.13 0)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 29.21 0) (length 5.08)
        (name "VCCINT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "102" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 13.97 0) (length 5.08)
        (name "VCCA2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "107" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 29.21 1.27 180) (length 5.08)
        (name "GNDA2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "108" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 3.81 0) (length 5.08)
        (name "VCCD_PLL2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "109" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 26.67 0) (length 5.08)
        (name "VCCINT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "116" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 29.21 21.59 180) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "118" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 29.21 19.05 180) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "123" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 29.21 16.51 180) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "131" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 24.13 0) (length 5.08)
        (name "VCCINT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "134" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 29.21 13.97 180) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "140" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 20.32 0) (length 5.08)
        (name "GND-PAD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "145" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 29.21 41.91 180) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "19" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 29.21 8.89 180) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "22" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 29.21 39.37 180) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "27" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 39.37 0) (length 5.08)
        (name "VCCINT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "29" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 16.51 0) (length 5.08)
        (name "VCCA1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "35" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 29.21 3.81 180) (length 5.08)
        (name "GNDA1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "36" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 6.35 0) (length 5.08)
        (name "VCCD_PLL1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "37" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 29.21 11.43 180) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 29.21 36.83 180) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "41" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 36.83 0) (length 5.08)
        (name "VCCINT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "45" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 29.21 34.29 180) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "48" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 41.91 0) (length 5.08)
        (name "VCCINT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 29.21 31.75 180) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "57" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 34.29 0) (length 5.08)
        (name "VCCINT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "61" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 29.21 29.21 180) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "63" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 31.75 0) (length 5.08)
        (name "VCCINT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "78" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 29.21 6.35 180) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "79" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 29.21 26.67 180) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "82" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 29.21 24.13 180) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "95" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "EP4CE6E22C8N_2_1"
      (rectangle (start 0 25.4) (end 30.48 0)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 24.13 0) (length 5.08)
        (name "B1_IO-22VCCD_PLL3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 8.89 0) (length 5.08)
        (name "B1_L4p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 6.35 0) (length 5.08)
        (name "B1_L4n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 3.81 0) (length 5.08)
        (name "B1_DATA0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 35.56 24.13 180) (length 5.08)
        (name "VCCIO1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "17" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 21.59 0) (length 5.08)
        (name "B1_IO-22GNDA3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 1.27 0) (length 5.08)
        (name "B1_CLK1_DIFFCLK_0n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "23" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 19.05 0) (length 5.08)
        (name "B1_IO-22VCCA3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 16.51 0) (length 5.08)
        (name "B1_L1n_ASDO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 13.97 0) (length 5.08)
        (name "B1_VREFB1N0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 11.43 0) (length 5.08)
        (name "B1_L2p_nCSO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "EP4CE6E22C8N_3_1"
      (rectangle (start 0 20.32) (end 25.4 0)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 19.05 0) (length 5.08)
        (name "B2CLK2_DIFFCLK_1p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "24" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 16.51 0) (length 5.08)
        (name "B2_CLK3_DIFFCLK_1n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "25" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 30.48 1.27 180) (length 5.08)
        (name "VCCIO2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "26" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 13.97 0) (length 5.08)
        (name "B2_DIFFIO_L6n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "28" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 11.43 0) (length 5.08)
        (name "B2_DIFFIO_L8p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "30" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 8.89 0) (length 5.08)
        (name "B2_VREFB2N0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "31" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 6.35 0) (length 5.08)
        (name "B2_RUP1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "32" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 3.81 0) (length 5.08)
        (name "B2_RDN1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "33" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 1.27 0) (length 5.08)
        (name "B2_IO-22VCCINT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "34" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "EP4CE6E22C8N_4_1"
      (rectangle (start 0 27.94) (end 30.48 0)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 26.67 0) (length 5.08)
        (name "B3_DIFFIO_B1p-22VCCINT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "38" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 24.13 0) (length 5.08)
        (name "B3_DIFFIO_B1n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "39" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 35.56 26.67 180) (length 5.08)
        (name "VCCIO3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "40" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 21.59 0) (length 5.08)
        (name "B3_IO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "42" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 19.05 0) (length 5.08)
        (name "B3_PLL1_CLKOUTp" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "43" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 16.51 0) (length 5.08)
        (name "B3_PLL1_CLKOUTn" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "44" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 13.97 0) (length 5.08)
        (name "B3_VREFB3N0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "46" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 35.56 24.13 180) (length 5.08)
        (name "VCCIO3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "47" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 11.43 0) (length 5.08)
        (name "B3_DIFFIO_B9p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "49" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 8.89 0) (length 5.08)
        (name "B3_DIFFIO_B9n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "50" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 6.35 0) (length 5.08)
        (name "B3_DIFFIO_B10p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "51" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 3.81 0) (length 5.08)
        (name "B3_DIFFIO_B11p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "52" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 1.27 0) (length 5.08)
        (name "B3_DIFFIO_B11n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "53" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "EP4CE6E22C8N_5_1"
      (rectangle (start 0 35.56) (end 27.94 0)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 34.29 0) (length 5.08)
        (name "B4_DIFFIO_B12p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "54" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 31.75 0) (length 5.08)
        (name "B4_DIFFIO_B12n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "55" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 33.02 34.29 180) (length 5.08)
        (name "VCCIO4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "56" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 29.21 0) (length 5.08)
        (name "B4_DIFFIO_B15p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "58" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 26.67 0) (length 5.08)
        (name "B4_DIFFIO_B16p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "59" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 24.13 0) (length 5.08)
        (name "B4_DIFFIO_B16n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "60" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 33.02 31.75 180) (length 5.08)
        (name "VCCIO4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "62" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 21.59 0) (length 5.08)
        (name "B4_IO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "64" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 19.05 0) (length 5.08)
        (name "B4_VREFB4N0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "65" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 16.51 0) (length 5.08)
        (name "B4_RUP2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "66" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 13.97 0) (length 5.08)
        (name "B4_RDN2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "67" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 11.43 0) (length 5.08)
        (name "B4_DIFFIO_B20n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "68" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 8.89 0) (length 5.08)
        (name "B4_IO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "69" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 6.35 0) (length 5.08)
        (name "B4_DIFFIO_B21p-22VCCINT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "70" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 3.81 0) (length 5.08)
        (name "B4_DIFFIO_B21n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "71" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 1.27 0) (length 5.08)
        (name "B4_DIFFIO_B22p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "72" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "EP4CE6E22C8N_6_1"
      (rectangle (start 0 33.02) (end 26.67 0)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 31.75 0) (length 5.08)
        (name "B5_IO-VCCD_PLL4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "73" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 29.21 0) (length 5.08)
        (name "B5_IO-22GNDA4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "74" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 26.67 0) (length 5.08)
        (name "B5_IO-22VCCA4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "75" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 24.13 0) (length 5.08)
        (name "B5_RUP3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "76" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 21.59 0) (length 5.08)
        (name "B5_RDN3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "77" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 19.05 0) (length 5.08)
        (name "B5_VREFB5N0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "80" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 31.75 31.75 180) (length 5.08)
        (name "VCCIO5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "81" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 16.51 0) (length 5.08)
        (name "B5_IO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "83" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 13.97 0) (length 5.08)
        (name "B5_DIFFIO_R8n-22VCCINT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "84" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 11.43 0) (length 5.08)
        (name "B5_DIFFIO_R8p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "85" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 8.89 0) (length 5.08)
        (name "B5_DIFFIO_R7n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "86" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 6.35 0) (length 5.08)
        (name "B5_DIFFIO_R7p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "87" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 3.81 0) (length 5.08)
        (name "B5_CLK7_DIFFCLK_3n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "88" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 1.27 0) (length 5.08)
        (name "B5_CLK6_DIFFCLK_3p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "89" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "EP4CE6E22C8N_7_1"
      (rectangle (start 0 25.4) (end 30.48 0)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 13.97 0) (length 5.08)
        (name "B6_IO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "100" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 11.43 0) (length 5.08)
        (name "B6_DIFFIO_R3n_nCEO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "101" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 8.89 0) (length 5.08)
        (name "B6_DIFFIO_R3p_CLKUSR" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "103" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 6.35 0) (length 5.08)
        (name "B6_IO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "104" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 3.81 0) (length 5.08)
        (name "B6_VREFB6N0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "105" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 1.27 0) (length 5.08)
        (name "B6_DIFFIO_R1n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "106" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 24.13 0) (length 5.08)
        (name "B6_CLK5_DIFFCLK_2n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "90" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 21.59 0) (length 5.08)
        (name "B6_CLK4_DIFFCLK_2p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "91" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 35.56 24.13 180) (length 5.08)
        (name "VCCIO6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "93" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 19.05 0) (length 5.08)
        (name "B6_DIFFIO_R4n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "98" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 16.51 0) (length 5.08)
        (name "B6_DIFFIO_R4p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "99" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "EP4CE6E22C8N_8_1"
      (rectangle (start 0 33.02) (end 27.94 0)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 31.75 0) (length 5.08)
        (name "B7_DIFFIO_T20p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "110" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 29.21 0) (length 5.08)
        (name "B7_DIFFIOT19p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "111" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 26.67 0) (length 5.08)
        (name "B7_PLL2_CLKOUTn" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "112" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 24.13 0) (length 5.08)
        (name "B7_PLL2_CLKOUTp" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "113" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 21.59 0) (length 5.08)
        (name "B7_RUP4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "114" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 19.05 0) (length 5.08)
        (name "B7_RDN4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "115" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 33.02 31.75 180) (length 5.08)
        (name "VCCIO7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "117" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 16.51 0) (length 5.08)
        (name "B7_VREFB7N0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "119" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 13.97 0) (length 5.08)
        (name "B7_DIFFIO_T16n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "120" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 11.43 0) (length 5.08)
        (name "B7_DIFFIO_T16p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "121" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 33.02 29.21 180) (length 5.08)
        (name "VCCIO7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "122" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 8.89 0) (length 5.08)
        (name "B7_DIFFIO_T13p-22VCCINT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "124" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 6.35 0) (length 5.08)
        (name "B7_IO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "125" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 3.81 0) (length 5.08)
        (name "B7_DIFFIO_T12n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "126" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 1.27 0) (length 5.08)
        (name "B7_DIFFIO_T12p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "127" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "EP4CE6E22C8N_9_1"
      (rectangle (start 0 30.48) (end 30.48 0)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 29.21 0) (length 5.08)
        (name "B8_DIFFIO_T11n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "128" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 26.67 0) (length 5.08)
        (name "B8_DIFFIO_T11p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "129" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 35.56 29.21 180) (length 5.08)
        (name "VCCIO8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "130" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 24.13 0) (length 5.08)
        (name "B8_DIFFIO_T10n_DATA2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "132" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 21.59 0) (length 5.08)
        (name "B8_DIFFIO_T10p_DATA3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "133" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 19.05 0) (length 5.08)
        (name "B8_DIFFIO_T8n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "135" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 16.51 0) (length 5.08)
        (name "B8_VREFB8N0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "136" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 13.97 0) (length 5.08)
        (name "B8_IO_DATA5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "137" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 11.43 0) (length 5.08)
        (name "B8_IO_DATA6-22VCCINT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "138" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 35.56 26.67 180) (length 5.08)
        (name "VCCIO8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "139" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 8.89 0) (length 5.08)
        (name "B8_DIFFIO_T5p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "141" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 6.35 0) (length 5.08)
        (name "B8_DIFFIO_T2p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "142" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 3.81 0) (length 5.08)
        (name "B8_DIFFIO_T1n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "143" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -5.08 1.27 0) (length 5.08)
        (name "B8_DIFFIO_T1p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "144" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "EP4CE6E22C8N_10_1"
      (rectangle (start 0 34.29) (end 13.97 0)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin bidirectional clock (at -5.08 19.05 0) (length 5.08)
        (name "DCLK" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 16.51 0) (length 5.08)
        (name "nCONFIG" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "14" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 30.48 0) (length 5.08)
        (name "TDI" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "15" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input clock (at -5.08 33.02 0) (length 5.08)
        (name "TCK" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "16" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 25.4 0) (length 5.08)
        (name "TMS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "18" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -5.08 27.94 0) (length 5.08)
        (name "TDO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "20" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 13.97 0) (length 5.08)
        (name "nCE" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "21" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin open_collector line (at -5.08 21.59 0) (length 5.08)
        (name "nSTATUS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin open_collector line (at -5.08 8.89 0) (length 5.08)
        (name "CONF_DONE" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "92" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 6.35 0) (length 5.08)
        (name "MSEL0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "94" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 3.81 0) (length 5.08)
        (name "MSEL1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "96" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 1.27 0) (length 5.08)
        (name "MSEL2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "97" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
  (symbol "EP4CE22E22C8N" (extends "EP4CE6E22C8N")
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 2.54 -2.54 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Value" "EP4CE22E22C8N" (id 1) (at 15.24 -2.54 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Footprint" "" (id 2) (at 0 -1.27 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 0 -1.27 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
  )
  (symbol "EP4CGX15" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 15.24 1.27 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Value" "EP4CGX15" (id 1) (at 6.35 1.27 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Footprint" "" (id 2) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)) hide)
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)) hide)
    )
    (symbol "EP4CGX15_1_1"
      (rectangle (start 0 0) (end 6.35 -97.79)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -96.52 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "B1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -58.42 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "B12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -93.98 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "B2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -66.04 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "B4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -63.5 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "B7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -60.96 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "B9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -91.44 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "D1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -88.9 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "D2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -10.16 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "D6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -55.88 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "D8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -48.26 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "E12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -2.54 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "E3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -53.34 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "E5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -50.8 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "E9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -86.36 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "F1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -83.82 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "F2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -45.72 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "F4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -43.18 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "F6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -40.64 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "F8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -33.02 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "G12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -38.1 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "G5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -35.56 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "G7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -81.28 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "H1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -78.74 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "H2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -30.48 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "H4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -27.94 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "H6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -25.4 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "H8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -22.86 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "J12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -7.62 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "J9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -76.2 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "K1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -73.66 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "K2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -5.08 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "K3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -71.12 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "L2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -68.58 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "M1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -15.24 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "M10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -12.7 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "M12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -20.32 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "M5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -5.08 -17.78 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "M8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "EP4CGX15_2_1"
      (rectangle (start 0 0) (end 12.7 -46.99)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin input line (at -5.08 -5.08 0) (length 5.08)
        (name "GXB_TX1n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "C1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -2.54 0) (length 5.08)
        (name "GXB_TX1p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "C2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -11.43 0) (length 5.08)
        (name "GXB_RX1n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "E1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -8.89 0) (length 5.08)
        (name "GXB_RX1p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "E2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -35.56 0) (length 5.08)
        (name "VCCL_GXB" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "F3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -17.78 0) (length 5.08)
        (name "GXB_TX0n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "G1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -15.24 0) (length 5.08)
        (name "GXB_TX0p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "G2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -40.64 0) (length 5.08)
        (name "VCCH_GXB" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "G3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -38.1 0) (length 5.08)
        (name "VCCL_GXB" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "H3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -24.13 0) (length 5.08)
        (name "GXB_RX0n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "J1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -21.59 0) (length 5.08)
        (name "GXB_RX0p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "J2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -45.72 0) (length 5.08)
        (name "VCCA_GXB" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "J3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -29.21 0) (length 5.08)
        (name "RREF0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "L1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -43.18 0) (length 5.08)
        (name "VCCA_GXB" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "M2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -33.02 0) (length 5.08)
        (name "VCCL_GXB" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "N1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "EP4CGX15_3_1"
      (rectangle (start 0 0) (end 19.05 -48.26)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin input line (at -5.08 -36.83 0) (length 5.08)
        (name "VCCD_PLL" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "D3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -26.67 0) (length 5.08)
        (name "VCCA" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "D4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -46.99 0) (length 5.08)
        (name "VCC_CLKIN8A" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "D7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -34.29 0) (length 5.08)
        (name "VCCA" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "D9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -24.13 0) (length 5.08)
        (name "VCCINT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "E4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -1.27 0) (length 5.08)
        (name "VCCINT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "E8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -21.59 0) (length 5.08)
        (name "VCCINT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "F5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -19.05 0) (length 5.08)
        (name "VCCINT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "F7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -16.51 0) (length 5.08)
        (name "VCCINT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "G4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -13.97 0) (length 5.08)
        (name "VCCINT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "G6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -11.43 0) (length 5.08)
        (name "VCCINT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "G8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -8.89 0) (length 5.08)
        (name "VCCINT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "H5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -6.35 0) (length 5.08)
        (name "VCCINT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "H7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -31.75 0) (length 5.08)
        (name "VCCA" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "H9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -41.91 0) (length 5.08)
        (name "VCCD_PLL" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "J10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -39.37 0) (length 5.08)
        (name "VCCD_PLL" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "J4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -3.81 0) (length 5.08)
        (name "VCCINT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "J8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -29.21 0) (length 5.08)
        (name "VCCA" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "K4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -44.45 0) (length 5.08)
        (name "VCC_CLKIN3A" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "K7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "EP4CGX15_4_1"
      (rectangle (start 0 0) (end 31.75 -34.29)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin input clock (at -5.08 -22.86 0) (length 5.08)
        (name "CLK12/DIFFCLK_7p/REFCLK0p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "J6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input clock (at -5.08 -25.4 0) (length 5.08)
        (name "CLK13/DIFFCLK_7n/REFCLK0n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "J7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -30.48 0) (length 5.08)
        (name "VCC_CLKIN3A" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "K7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -1.27 0) (length 5.08)
        (name "IO/PLL1_CLKOUTp" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "L4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -16.51 0) (length 5.08)
        (name "IO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "L5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -33.02 0) (length 5.08)
        (name "VCCIO3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "L6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -19.05 0) (length 5.08)
        (name "IO/VREFB3N0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "L7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -3.81 0) (length 5.08)
        (name "IO/PLL1_CLKOUTn" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "M4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -11.43 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_B2p/INITDONE" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "M6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -6.35 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_B1p/CRC_ERROR" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "N4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -8.89 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_B1n/NCEO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "N5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -13.97 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_B2n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "N6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "EP4CGX15_5_1"
      (rectangle (start 0 0) (end 22.86 -45.72)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin input line (at -5.08 -34.29 0) (length 5.08)
        (name "IO/PLL3_CLKOUTp" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "K10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -13.97 0) (length 5.08)
        (name "IO/VREFB4N0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "K8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -16.51 0) (length 5.08)
        (name "IO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "K9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -44.45 0) (length 5.08)
        (name "VCCIO4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "L10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -36.83 0) (length 5.08)
        (name "IO/PLL3_CLKOUTn" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "L11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -41.91 0) (length 5.08)
        (name "VCCIO4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "L8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -19.05 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_B4p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "L9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -29.21 0) (length 5.08)
        (name "IO/RUP2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "M11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -2.54 0) (length 5.08)
        (name "CLK14/DIFFCLK_6p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "M7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -21.59 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_B4n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "M9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -24.13 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_B5p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "N10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -26.67 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_B5n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "N11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -31.75 0) (length 5.08)
        (name "IO/RDN2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "N12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -5.08 0) (length 5.08)
        (name "CLK15/DIFFCLK_6n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "N7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -8.89 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_B3p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "N8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -11.43 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_B3n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "N9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "EP4CGX15_6_1"
      (rectangle (start 0 0) (end 20.32 -39.37)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin input line (at -5.08 -27.94 0) (length 5.08)
        (name "CLK4/DIFFCLK_2n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "G13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -20.32 0) (length 5.08)
        (name "IO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "H10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -35.56 0) (length 5.08)
        (name "VCCIO5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "H11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -17.78 0) (length 5.08)
        (name "IO/VREFBN0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "H12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -30.48 0) (length 5.08)
        (name "CLK5/DIFFCLK_2p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "H13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -38.1 0) (length 5.08)
        (name "VCCIO5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "J11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -22.86 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_R5n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "J13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -10.16 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_R7p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "K11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -7.62 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_R7n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "K12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -25.4 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_R5p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "K13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -15.24 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_R6p" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "L12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -12.7 0) (length 5.08)
        (name "DIFFIO_R6n" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "L13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -5.08 0) (length 5.08)
        (name "RDN3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "M13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -5.08 -2.54 0) (length 5.08)
        (name "RUP3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "N13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
)
